|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Distance** | **Line pairs per mm (lp/mm)** | **Spatial Resolution (um)** |
| 2 | 9-10 | 100-110 |
| 2.5 | 9-10 | 100-110 |
| 3 | 9-10 | 100-110 |
| 3.5 | 9-10 | 100-110 |
| 4 | 8-9 | 110-130 |
| 4.5 | 8 | 130 |
| 5.0 | 7-8 | 130-150 |
| 5.5 | 6-7 | 150 |
| 6 | 6-7 | 150 |
| 6.5 | 5-6 | 170-200 |
| 7 | 5 | 200 |
| 7.5 | 4-5 | 200-250 |
| 8 | 4 | 250 |
| 8.5 | 4 | 250 |
| 9 | 3-4 | 300 |
| 9.5 | 3-4 | 300 |
| 10 | 3-4 | 300 |
| 10.5 | 3 | 350 |
| 11 | 2-3 | 400-500 |
| 11.5 | 2-3 | 400-500 |
| 12 | 2 | 450-500 |
| 12.5 | 2 | 500 |
| 13 | 1-2 | 500-1000 |
| 13.5 | 1-2 | 500-1000 |
| 14 | 1-2 | 500-1000 |
| 15 | >1 | >1000 ? |
| 15.5 | >1 | >1000 ? |
| 16 | >1 | >1000 ? |
| 17.5 | >1 | >1000 ? |

**PRISMS Spatial Resolution** 10.06.22